<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="8.2.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="99.06" x2="0" y2="2.54" width="0.8128" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="2.54" x2="2.54" y2="0" width="0.8128" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="2.54" y1="0" x2="124.46" y2="0" width="0.8128" layer="20"/>
<wire x1="124.46" y1="0" x2="127" y2="2.54" width="0.8128" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="127" y1="2.54" x2="127" y2="99.06" width="0.8128" layer="20"/>
<wire x1="127" y1="99.06" x2="124.46" y2="101.6" width="0.8128" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="124.46" y1="101.6" x2="2.54" y2="101.6" width="0.8128" layer="20"/>
<wire x1="2.54" y1="101.6" x2="0" y2="99.06" width="0.8128" layer="20" curve="90"/>
<text>R</text>
<text>Rx</text>
<text>Tx</text>
<text>+5</text>
<text>G</text>
</plain>
<libraries>
<library name="atmel">
<description>&lt;b&gt;AVR Devices&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Configurable logic, microcontrollers, nonvolatile memories&lt;p&gt;
Based on the following sources:&lt;p&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;www.atmel.com
&lt;li&gt;CD-ROM : Configurable Logic Microcontroller Nonvolatile Memory
&lt;li&gt;CadSoft download site, www.cadsoft.de or www.cadsoftusa.com , file at90smcu_v400.zip
&lt;li&gt;avr.lbr
&lt;/ul&gt;
&lt;author&gt;Revised by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="DIL28-3">
<description>&lt;B&gt;Dual In Line&lt;/B&gt; 0.3 inch</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="C050-025X075">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5 mm, outline 2.5 x 7.5 mm</description>
</package>
<package name="0207/10">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0207, grid 10 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="ref-packages-longpad">
<description>&lt;b&gt;Reference Package&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
<packages>
<package name="CHIP-LED0805">
<description>&lt;b&gt;Hyper CHIPLED Hyper-Bright LED&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
LB R99A&lt;br&gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/ ... lb_r99a.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="E$1" library="atmel" package="DIL28-3" value=""/>
<element name="E$4" library="adafruit" package="C050-025X075" value=""/>
<element name="E$3" library="adafruit" package="0207/10" value=""/>
<element name="E$2" library="ref-packages-longpad" package="CHIP-LED0805" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="S$1">
<contactref element="E$1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="S$2">
<contactref element="E$1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="S$3">
<contactref element="E$1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="S$4">
<contactref element="E$1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="S$5">
<contactref element="E$1" pad="12"/>
</signal>
<signal name="S$6">
<contactref element="E$1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="S$7">
<contactref element="E$1" pad="14"/>
</signal>
<signal name="S$9">
<contactref element="E$1" pad="16"/>
</signal>
<signal name="S$10">
<contactref element="E$1" pad="18"/>
</signal>
<signal name="S$8">
<contactref element="E$1" pad="17"/>
</signal>
<signal name="S$14">
<contactref element="E$1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="S$17">
<contactref element="E$1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="S$16">
<contactref element="E$1" pad="15"/>
</signal>
<signal name="S$21">
</signal>
<signal name="S$12">
<contactref element="E$1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="S$18">
<contactref element="E$1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="S$11">
</signal>
<signal name="S$20">
<contactref element="E$1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="S$15">
<contactref element="E$1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="S$22">
</signal>
<signal name="S$13">
<contactref element="E$1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="S$19">
</signal>
<signal name="S$26">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
